EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

En el Modulo 6 incluimos un descriptivo de la información que debe suministrar el Propietario del SE al Proveedor del PLC. En el mismo figura en el rubro Entradas I/O Digitales el “Estado ON” y el “Estado OF”, al respecto:

1. En condiciones normales de funcionamiento, ¿cómo deberían estar en un SE los:

* Contactos

**Normalmente cerrados**

* Solenoides

**Energizados**

* Relés

**Energizados**

* Salidas a nivel Lógico

**Energizados**

1. Continuando con la información solicitada en el descriptivo, vemos que en el Listado de “Alarmas y By-Passes” se pregunta si los By-Passes de Mantenimiento son cableados o por software. Cualquiera que fuera la respuesta, se pregunta cómo y dónde se debería señalizar la entrada en servicio de los mismos.

**Paralelamente y en posición visible al operador utilizando una lámpara que se iluminará de forma intermitente cuando haya sido colocado un puenteo individual.**